**Goujons de cisaillement résistant à la corrosion Egcodorn®**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liste no :       | Plan no :       | Date :       |
| **Objet :**  | Ingénieur :       |
| **Partie d’ouvrage :** |       |
| **Adresse de livraison :** |       |
| Rue, No :       | Dess :       |
| NPA, lieu :       | **Date de livraison :** |
| **Entrepreneur :** | Chef de chantier :       |
| Facturé par :  | Tél. chantier :       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goujons complets |  | Goujons complets |  | Situation de pose |
| Avec gaine pour déplacement longitudinal |  | Avec gaine pour déplacement longitudinal et transversal |  | Si l’épaisseur minimale du mur n’est pas respectée, des éléments spéciaux peuvent être livrés. |
|  |  |  |  |  |
| **Pos.** | **Type** | **W**[mm] | **Quant.** |  | **Pos.** | **Type** | **W**[mm] | **Quant.** |  | **W** |
|       | DN 40 |     |     |  |       | DQ 40 |     |     |  |
|       | DN 50 |     |     |  |       | DQ 50 |     |     |  |
|       | DN 70 |     |     |  |       | DQ 70 |     |     |  |
|       | DN     |     |     |  |       | DQ     |     |     |  |
|       | DN     |     |     |  |       | DQ     |     |     |  |
|       | DN     |     |     |  |       | DQ     |     |     |  |
| Manchon coupe-feuJoint =     mm |     |  | Manchon coupe-feuJoint =     mm |     |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dübel** |  | **Gaines** |  | **Gaines** |
|  |  | En plastique |  | En acier inoxydable |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pos.** | **Type** | **Long.****(L)** | **Quant.** |  | **Type** | **Ø** | **Long. (L)** | **Quant.** |  | **Type** | **Ø** | **Long.****(L)** | **Quant.** |
|       | DI 20HF |     |     |  | DH20 | 21 |     |     |  | DHI20 | 21 |     |     |
|       | DI 30HF |     |     |  | DH30 | 31 |     |     |  | DHI30 | 23 |     |     |
|       | DM 27HF |     |     |  | DH27 | 28 |     |     |  | DHI27 | 28 |     |     |
|       | DFA 20 |     |     |  | DH27 | 28 |     |     |  | DHI27 | 28 |     |     |
|       |       |     |     |  |       |       |     |     |  |       |       |     |     |
| Manchon coupe-feuJoint =     mm |     |  | Manchon coupe-feuJoint =     mm |     |  | Manchon coupe-feuJoint =     mm |     |

**Dübel:** Sera toujours livré avec la gaine approprié

DH = Gaine en plastique, DHI = Gaine en acier inoxydable, DHQI = Gaine en acier inoxydable pour déplacement longitudinal et transversal.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tirant |  | Tirant INOX |  | Tirant |
| Standard |  |  |  | Forme de pliage pour type spécial |
|  |  |  |  |  |
| **Pos.** | **Type** | **Quant.** |  | **Pos.** | **Type** | **Quant.** |  |  |
|  | DZ 12 |     |  |       | DZI 12 |     |  |
|  | DZ 14 |     |  |       | DZI 14 |     |  |
|  | DZ 16 |     |  |       | DZI 16 |     |  |
|  | DZ 20 |     |  |       |  |     |  |

**DZIG** = Tirant INOX vissé

**Fabrication spéciale :** D’autres diamètres et longueurs sont faits sur demande.