**Goujons de cisaillement résistant à la corrosion Egcodorn®**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liste no : | Plan no : | Date : |
| **Objet :** | | Ingénieur : |
| **Partie d’ouvrage :** | |  |
| **Adresse de livraison :** | |  |
| Rue, No : | | Dess : |
| NPA, lieu : | | **Date de livraison :** |
| **Entrepreneur :** | | Chef de chantier : |
| Facturé par : | | Tél. chantier : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goujons complets | | | |  | Goujons complets | | | |  | | Situation de pose | |
| Avec gaine pour déplacement longitudinal | | | |  | Avec gaine pour déplacement longitudinal et transversal | | | |  | | Si l’épaisseur minimale du mur n’est pas respectée, des éléments spéciaux peuvent être livrés. | |
|  | | | |  |  | | | |  | |  | |
| **Pos.** | **Type** | **W** [mm] | **Quant.** |  | **Pos.** | **Type** | **W** [mm] | **Quant.** | |  | | **W** | |
|  | DN 40 |  |  |  |  | DQ 40 |  |  | |  | |
|  | DN 50 |  |  |  |  | DQ 50 |  |  | |  | |
|  | DN 70 |  |  |  |  | DQ 70 |  |  | |  | |
|  | DN |  |  |  |  | DQ |  |  | |  | |
|  | DN |  |  |  |  | DQ |  |  | |  | |
|  | DN |  |  |  |  | DQ |  |  | |  | |
| Manchon coupe-feu  Joint =     mm | | |  |  | Manchon coupe-feu  Joint =     mm | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dübel** | | | |  | **Gaines** | | | |  | **Gaines** | | | |
|  | | | |  | En plastique | | | |  | En acier inoxydable | | | |
|  | | | |  |  | | | |  |  |  | | |
| **Pos.** | **Type** | **Long.**  **(L)** | **Quant.** |  | **Type** | **Ø** | **Long. (L)** | **Quant.** |  | **Type** | **Ø** | **Long.**  **(L)** | **Quant.** |
|  | DI 20HF |  |  |  | DH20 | 21 |  |  |  | DHI20 | 21 |  |  |
|  | DI 30HF |  |  |  | DH30 | 31 |  |  |  | DHI30 | 23 |  |  |
|  | DM 27HF |  |  |  | DH27 | 28 |  |  |  | DHI27 | 28 |  |  |
|  | DFA 20 |  |  |  | DH27 | 28 |  |  |  | DHI27 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manchon coupe-feu  Joint =     mm | | |  |  | Manchon coupe-feu  Joint =     mm | | |  |  | Manchon coupe-feu  Joint =     mm | | |  |

**Dübel:** Sera toujours livré avec la gaine approprié

DH = Gaine en plastique, DHI = Gaine en acier inoxydable, DHQI = Gaine en acier inoxydable pour déplacement longitudinal et transversal.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tirant | | |  | Tirant INOX | | |  | Tirant |
| Standard | | |  |  | | |  | Forme de pliage pour type spécial |
|  | | |  |  | | |  |  |
| **Pos.** | **Type** | **Quant.** |  | **Pos.** | **Type** | **Quant.** |  |  |
|  | DZ 12 |  |  |  | DZI 12 |  |  |
|  | DZ 14 |  |  |  | DZI 14 |  |  |
|  | DZ 16 |  |  |  | DZI 16 |  |  |
|  | DZ 20 |  |  |  |  |  |  |

**DZIG** = Tirant INOX vissé

**Fabrication spéciale :** D’autres diamètres et longueurs sont faits sur demande.