**Raccord d’armature Stabox® ST – Pour efforts tranchants élevés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liste no : | Plan no : | Date : |
| **Objet :** | | Ingénieur : |
| **Partie d’ouvrage :** | |  |
| **Adresse de livraison :** | |  |
| Rue, No : | | Dess : |
| NPA, lieu : | | **Date de livraison :** |
| **Entrepreneur :** | | Chef de chantier : |
| Facturé par : | | Tél. chantier : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stabox® ST** | | | | | | | | | | | |
| Forme d’étiers standards | **Largeur de la paroi à partir de** | **Pos.** | **Type** | **Acier**  **Ø**  **[mm]** | Largeur d’étrier  b  **[cm]** | **Hauteur d’étrier h**  **[cm]** | **Longueur d‘ancrage**  **lbd**  **[cm]** | **Poids**  **[kg/m]** | **Quantité**  **[Pce.]** | | **Quantité**  **[ml.]** |
| **L =**  **80 cm** | **L =**  **125 cm** |
|  | 16 cm |  | ST 12 10 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | 7.28 |  |  |  |
|  | ST 12 10 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 7.69 |  |  |  |
|  | ST 12 10 25 | 10 | 10 | 25 | 50 | 8.11 |  |  |  |
| 20 cm |  | ST 16 10 15 | 10 | 14 | 15 | 50 | 7.75 |  |  |  |
|  | ST 16 10 20 | 10 | 14 | 20 | 50 | 8.16 |  |  |  |
|  | ST 16 10 25 | 10 | 14 | 25 | 50 | 8.57 |  |  |  |
|  | ST 16 12 15 | 12 | 14 | 15 | 60 | 11.44 |  |  |  |
|  | ST 16 12 20 | 12 | 14 | 20 | 60 | 12.03 |  |  |  |
|  | ST 16 12 25 | 12 | 14 | 25 | 60 | 12.62 |  |  |  |
| 22 cm |  | ST 19 10 15 | 10 | 17 | 15 | 50 | 8.12 |  |  |  |
|  | ST 19 10 20 | 10 | 17 | 20 | 50 | 8.53 |  |  |  |
|  | ST 19 10 25 | 10 | 17 | 25 | 50 | 8.93 |  |  |  |
|  | ST 19 12 15 | 12 | 17 | 15 | 60 | 11.87 |  |  |  |
|  | ST 19 12 20 | 12 | 17 | 20 | 60 | 12.46 |  |  |  |
|  | ST 19 12 25 | 12 | 17 | 25 | 60 | 13.05 |  |  |  |
| 26 cm |  | ST 22 10 15 | 10 | 20 | 15 | 50 | 8.44 |  |  |  |
|  | ST 22 10 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | 8.85 |  |  |  |
|  | ST 22 10 25 | 10 | 20 | 25 | 50 | 9.26 |  |  |  |
|  | ST 22 12 15 | 12 | 20 | 15 | 60 | 12.26 |  |  |  |
|  | ST 22 12 20 | 12 | 20 | 20 | 60 | 12.85 |  |  |  |
|  | ST 22 12 25 | 12 | 20 | 25 | 60 | 13.43 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stabox® modèles spéciaux ST** | | | | | | | | | | | |
| **Nur bei Bedarf angeben** | | | | | | | | | | | |
| **Pos.** | **Acier** | **Ecartementdes étriers** | **Longueur d‘ancrage** | **Hauteur d‘étriers** | **Largeur d‘étriers** | **Quantité** | **Longueur d‘élément** | **∑** |  | **Boite de rangement** | |
| **Ø mm** | s [cm] | lbd [cm] | h [cm] | b [cm] | [pce] | l [m] | [lfm] | **Larg. type** | **Prof. t** [cm] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |