**Raccord d’armature Stabox® SB - Conception standard**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liste no : | Plan no : | Date : |
| **Objet :** | | Ingénieur : |
| **Partie d’ouvrage :** | |  |
| **Adresse de livraison :** | |  |
| Rue, No : | | Dess : |
| NPA, lieu : | | **Date de livraison :** |
| **Entrepreneur :** | | Chef de chantier : |
| Facturé par : | | Tél. chantier : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forme d’étiers standards | **Largeur de la paroi à partir de** | **Pos.** | **Type** | **Acier**  **Ø**  **[mm]** | Largeur d’étrier  b  **[cm]** | **Hauteur d’étrier h**  **[cm]** | **Longueur d‘ancrage**  **lbd**  **[cm]** | **Poids**  **[kg/m]** | **Quantité**  **[Pce.]** | | **Quantité**  **[ml.]** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **L =  80 cm** | **L =  125 cm** |  |
|  |  |  | SH 05 08 15 | 8 | 4.8 | 15 | 40 | 2.45 |  |  |  |
|  |  |  | SH 09 10 15 | 10 | 6.0 | 15 | 50 | 4.50 |  |  |  |
|  |  |  | SH 09 10 25 | 10 | 6.0 | 25 | 50 | 4.90 |  |  |  |
|  |  |  | SH 09 12 15 | 12 | 7.2 | 15 | 60 | 6.24 |  |  |  |
|  |  |  | SH 09 12 25 | 12 | 7.2 | 25 | 60 | 7.42 |  |  |  |
|  |  |
|  | 14 cm |  | SB 09 08 12 | 8 | 7.0 | 12 | 40 | 3.95 |  |  |  |
|  |  |  | SB 09 08 15 | 8 | 7.0 | 15 | 40 | 4.10 |  |  |  |
|  | 16 cm |  | SB 12 10 12 | 10 | 10.0 | 12 | 50 | 6.94 |  |  |  |
|  |  |  | SB 12 10 15 | 10 | 10.0 | 15 | 50 | 7.18 |  |  |  |
|  |  |  | SB 12 10 20 | 10 | 10.0 | 20 | 50 | 7.59 |  |  |  |
|  |  |  | SB 12 10 25 | 10 | 10.0 | 25 | 50 | 8.01 |  |  |  |
|  | 18 cm |  | SB 14 08 15 | 8 | 12.0 | 15 | 40 | 4.78 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 08 20 | 8 | 12.0 | 20 | 40 | 5.04 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 08 25 | 8 | 12.0 | 25 | 40 | 5.30 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 10 15 | 10 | 12.0 | 15 | 50 | 7.41 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 10 20 | 10 | 12.0 | 20 | 50 | 7.82 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 10 25 | 10 | 12.0 | 25 | 50 | 8.23 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 12 15 | 12 | 12.0 | 15 | 60 | 11.07 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 12 20 | 12 | 12.0 | 20 | 60 | 11.65 |  |  |  |
|  |  |  | SB 14 12 25 | 12 | 12.0 | 25 | 60 | 12.24 |  |  |  |
|  | 20 cm |  | SB 16 08 15 | 8 | 14.0 | 15 | 40 | 4.98 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 08 20 | 8 | 14.0 | 20 | 40 | 5.24 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 08 25 | 8 | 14.0 | 25 | 40 | 5.51 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 10 15 | 10 | 14.0 | 15 | 50 | 7.64 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 10 20 | 10 | 14.0 | 20 | 50 | 8.05 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 10 25 | 10 | 14.0 | 25 | 50 | 8.46 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 12 15 | 12 | 14.0 | 15 | 60 | 11.34 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 12 20 | 12 | 14.0 | 20 | 60 | 11.92 |  |  |  |
|  |  |  | SB 16 12 25 | 12 | 14.0 | 25 | 60 | 12.51 |  |  |  |

**Raccord d’armature Stabox® SB - Conception standard**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liste no : | Plan no : | Date : |
| **Objet :** | | Ingénieur : |
| **Partie d’ouvrage :** | |  |
| **Adresse de livraison :** | |  |
| Rue, No : | | Dess : |
| NPA, lieu : | | **Date de livraison :** |
| **Entrepreneur :** | | Chef de chantier : |
| Facturé par : | | Tél. chantier : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forme d’étiers standards | **Largeur de la paroi à partir de** | **Pos.** | **Type** | **Acier**  **Ø**  **[mm]** | Largeur d’étrier  b  **[cm]** | **Hauteur d’étrier h**  **[cm]** | **Longueur d‘ancrage**  **lbd**  **[cm]** | **Poids**  **[kg/m]** | **Quantité**  **[Pce.]** | | **Quantité**  **[ml.]** |
| **L =**  **80 cm** | **L =**  **125 cm** |
|  | 22 cm |  | SB 19 10 15 | 10 | 17.0 | 15 | 50 | 8.01 |  |  |  |
|  | SB 19 10 20 | 10 | 17.0 | 20 | 50 | 8.42 |  |  |  |
|  | SB 19 10 25 | 10 | 17.0 | 25 | 50 | 8.83 |  |  |  |
|  | SB 19 12 15 | 12 | 17.0 | 15 | 60 | 11.76 |  |  |  |
|  | SB 19 12 20 | 12 | 17.0 | 20 | 60 | 12.34 |  |  |  |
|  | SB 19 12 25 | 12 | 17.0 | 25 | 60 | 12.93 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | 26 cm |  | SB 22 10 15 | 10 | 20.0 | 15 | 50 | 8.34 |  |  |  |
|  | SB 22 10 20 | 10 | 20.0 | 20 | 50 | 8.75 |  |  |  |
|  | SB 22 10 25 | 10 | 20.0 | 25 | 50 | 9.16 |  |  |  |
|  | SB 22 12 15 | 12 | 20.0 | 15 | 60 | 12.14 |  |  |  |
|  | SB 22 12 20 | 12 | 20.0 | 20 | 60 | 12.73 |  |  |  |
|  | SB 22 12 25 | 12 | 20.0 | 25 | 60 | 13.31 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | 29 cm |  | SB 25 10 15 | 10 | 23.0 | 15 | 50 | 8.81 |  |  |  |
|  | SB 25 10 20 | 10 | 23.0 | 20 | 50 | 9.22 |  |  |  |
|  | SB 25 10 25 | 10 | 23.0 | 25 | 50 | 9.63 |  |  |  |
|  | SB 25 12 15 | 12 | 23.0 | 15 | 60 | 12.66 |  |  |  |
|  | SB 25 12 20 | 12 | 23.0 | 20 | 60 | 13.25 |  |  |  |
|  | SB 25 12 25 | 12 | 23.0 | 25 | 60 | 13.84 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |