**Hochbelastbarer, korrosionssicherer Querkraftdorn Egcodorn****®**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen Nr.: | Zu Plan Nr.: | Datum: |
| **Objekt:** | | Bauingenieur: |
| **Bauteil:** | |  |
| **Lieferadresse:** | |  |
| Strasse, Nr.: | | Gez.: |
| PLZ, Ort: | | **Liefertermin:** |
| **Unternehmer:** | | Bauführer: |
| Verrechnungsstelle: | | Tel. Baustelle: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dorne komplett | | | |  | Dorne komplett | | | |  | | Einbausituation Wand | |
| mit Hülse für Längsbewegung | | | |  | mit Hülse für Längs- und Querbewegung | | | |  | | Wird die minimale Wandstärke unterschritten können Sonderteile geliefert werden. | |
|  | | | |  |  | | | |  | |  | |
| **Pos.** | **Typ** | **W** [mm] | **Anzahl** |  | **Pos.** | **Typ** | **W** [mm] | **Anzahl** | |  | | **W** | |
|  | DN 40 |  |  |  |  | DQ 40 |  |  | |  | |
|  | DN 50 |  |  |  |  | DQ 50 |  |  | |  | |
|  | DN 70 |  |  |  |  | DQ 70 |  |  | |  | |
|  | DN |  |  |  |  | DQ |  |  | |  | |
|  | DN |  |  |  |  | DQ |  |  | |  | |
|  | DN |  |  |  |  | DQ |  |  | |  | |
| Brandschutzmanschette  Fuge =    mm | | |  |  | Brandschutzmanschette  Fuge =    mm | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dübel** | | | |  | **Hülsen** | | | |  | **Hülsen** | | | |
|  | | | |  | **Kunststoffhülse** | | | |  | **Edelstahlhülse** | | | |
|  | | | |  |  | | | |  |  |  | | |
| **Pos.** | **Typ** | **Länge**  **(L)** | **Anzahl** |  | **Typ** | **Ø** | **Länge (L)** | **Anzahl** |  | **Typ** | **Ø** | **Länge**  **(L)** | **Anzahl** |
|  | DI 20HF |  |  |  | DH20 | 21 |  |  |  | DHI20 | 21 |  |  |
|  | DI 30HF |  |  |  | DH30 | 31 |  |  |  | DHI30 | 23 |  |  |
|  | DM 27HF |  |  |  | DH27 | 28 |  |  |  | DHI27 | 28 |  |  |
|  | DFA 20 |  |  |  | DH27 | 28 |  |  |  | DHI27 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandschutzmanschette  Fuge =     mm | | |  |  | Brandschutzmanschette  Fuge =     mm | | |  |  | Brandschutzmanschette  Fuge =     mm | | |  |

**Dübel:** Werden immer mit der entsprechenden Hülse geliefert.

DH = Kunststoffhülse, DHI = Edelstahlhülse, DHQI = Edelstahlhülse für Längs- und Querbewegung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuganker | | |  | Zuganker INOX | | |  | Zuganker |
| **Standard** | | |  |  | | |  | **Biegeform für Spezialtypen** |
|  | | |  |  | | |  |  |
| **Pos.** | **Typ** | **Anzahl** |  | **Pos.** | **Typ** | **Anzahl** |  |  |
|  | DZ 12 |  |  |  | DZI 12 |  |  |
|  | DZ 14 |  |  |  | DZI 14 |  |  |
|  | DZ 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | DZ 20 |  |  |  |  |  |  |

**DZIG** = Zuganker INOX geschraubt

**Spezialanfertigungen:** Andere Durchmesser oder Längen werden auf Anfrage hergestellt.