**Unterstützungskorb U-Korb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen Nr.:       | Zu Plan Nr.:       | Datum:       |
| **Objekt:**  | Bauingenieur:       |
| **Bauteil:** |       |
| **Lieferadresse:** |       |
| Strasse, Nr.:       | Gez.:       |
| PLZ, Ort:       | **Liefertermin:**  |
| **Unternehmer:** | Bauführer:       |
| Verrechnungsstelle:       | Tel. Baustelle:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Festlegung der notwendigen U-Korb-Grösse:**U_Korb_01_ti | Ermittlung der notwendigen U-Korb-Grösse unter Berücksichtigung der geforderten Betondeckung und der gewünschten DeckendickeBeispiel:1. Betondeckung der Unterbewehrung a1 30 mm2. Betondeckung der Oberbewehrung a2 20 mm3. Bauhöhe der Unterbewehrung\* b1 15 mm4. Bauhöhe der Oberbewehrung\* b2 15 mm Summe x 80 mmGewünschte Deckendicke „d“ minus Summe „x“ ergibt die notwendige U-Korb-Höhe „h“. In unserem Beispiel bei einer gewünschten Deckendicke von 200 mm:200 – 80 = U-Korb-Höhe 120 mm\* bitte die Mattenübergreifungsstösse beachten.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Höhe h****cm** | Artikelnummer | **Stück** | **Stück/Palette** |
|       | 2 | CHUKS02 |       | 3‘000 |
|       | 3 | CHUK03 |       | 2‘800 |
|       | 4 | CHUK04 |       | 2‘600 |
|       | 5 | CHUK05 |       | 2‘200 |
|       | 6 | CHUK06 |       | 2‘000 |
|       | 7 | CHUK07 |       | 1‘600 |
|       | 8 | CHUK08 |       | 1‘600 |
|       | 9 | CHUK09 |       | 1‘400 |
|       | 10 | CHUK10 |       | 1‘200 |
|       | 11 | CHUK11 |       | 1‘200 |
|       | 12 | CHUK12 |       | 1‘000 |
|       | 13 | CHUK13 |       | 1‘000 |
|       | 14 | CHUK14 |       | 800 |
|       | 15 | CHUK15 |       | 800 |
|       | 16 | CHUK16 |       | 800 |
|       | 17 | CHUK17 |       | 800 |
|       | 18 | CHUK18 |       | 600 |
|       | 19 | CHUK19 |       | 600 |
|       | 20 | CHUK20 |       | 600 |
|       | 21 | CHUK21 |       | 600 |
|       | 22 | CHUK22 |       | 600 |
|       | 23 | CHUK23 |       | 400 |
|       | 24 | CHUK24 |       | 400 |
|       | 25 | CHUK25 |       | 400 |
|       | 26 | CHUK26 |       | 400 |
|       | 27 | CHUK27 |       | 400 |
|       | 28 | CHUK28 |       | 400 |
|       | 29 | CHUK29 |       | 400 |
|       | 30 | CHUK30 |       | 400 |
|       | 31 | CHUK31 |       | 200 |
|       | 32 | CHUK32 |       | 200 |
|       | 33 | CHUK33 |       | 200 |
|       | 34 | CHUK34 |       | 200 |
|       | 35 | CHUK35 |       | 200 |
|       | 36 | CHUK36 |       | 200 |
|       | 37 | CHUK37 |       | 200 |
|       | 38 | CHUK38 |       | 200 |
|       | 39 | CHUK39 |       | 200 |