**Unterstützungskorb U-Korb**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen Nr.: | Zu Plan Nr.: | Datum: |
| **Objekt:** | | Bauingenieur: |
| **Bauteil:** | |  |
| **Lieferadresse:** | |  |
| Strasse, Nr.: | | Gez.: |
| PLZ, Ort: | | **Liefertermin:** |
| **Unternehmer:** | | Bauführer: |
| Verrechnungsstelle: | | Tel. Baustelle: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Festlegung der notwendigen U-Korb-Grösse:**  U_Korb_01_ti | Ermittlung der notwendigen U-Korb-Grösse unter Berücksichtigung der geforderten Betondeckung und der gewünschten Deckendicke  Beispiel:  1. Betondeckung der Unterbewehrung a1 30 mm  2. Betondeckung der Oberbewehrung a2 20 mm  3. Bauhöhe der Unterbewehrung\* b1 15 mm  4. Bauhöhe der Oberbewehrung\* b2 15 mm  Summe x 80 mm  Gewünschte Deckendicke „d“ minus Summe „x“ ergibt die notwendige U-Korb-Höhe „h“.  In unserem Beispiel bei einer gewünschten Deckendicke von 200 mm:  200 – 80 = U-Korb-Höhe 120 mm  \* bitte die Mattenübergreifungsstösse beachten. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Höhe h**  **cm** | Artikelnummer | **Stück** | **Stück/Palette** |
|  | 2 | CHUKS02 |  | 3‘000 |
|  | 3 | CHUK03 |  | 2‘800 |
|  | 4 | CHUK04 |  | 2‘600 |
|  | 5 | CHUK05 |  | 2‘200 |
|  | 6 | CHUK06 |  | 2‘000 |
|  | 7 | CHUK07 |  | 1‘600 |
|  | 8 | CHUK08 |  | 1‘600 |
|  | 9 | CHUK09 |  | 1‘400 |
|  | 10 | CHUK10 |  | 1‘200 |
|  | 11 | CHUK11 |  | 1‘200 |
|  | 12 | CHUK12 |  | 1‘000 |
|  | 13 | CHUK13 |  | 1‘000 |
|  | 14 | CHUK14 |  | 800 |
|  | 15 | CHUK15 |  | 800 |
|  | 16 | CHUK16 |  | 800 |
|  | 17 | CHUK17 |  | 800 |
|  | 18 | CHUK18 |  | 600 |
|  | 19 | CHUK19 |  | 600 |
|  | 20 | CHUK20 |  | 600 |
|  | 21 | CHUK21 |  | 600 |
|  | 22 | CHUK22 |  | 600 |
|  | 23 | CHUK23 |  | 400 |
|  | 24 | CHUK24 |  | 400 |
|  | 25 | CHUK25 |  | 400 |
|  | 26 | CHUK26 |  | 400 |
|  | 27 | CHUK27 |  | 400 |
|  | 28 | CHUK28 |  | 400 |
|  | 29 | CHUK29 |  | 400 |
|  | 30 | CHUK30 |  | 400 |
|  | 31 | CHUK31 |  | 200 |
|  | 32 | CHUK32 |  | 200 |
|  | 33 | CHUK33 |  | 200 |
|  | 34 | CHUK34 |  | 200 |
|  | 35 | CHUK35 |  | 200 |
|  | 36 | CHUK36 |  | 200 |
|  | 37 | CHUK37 |  | 200 |
|  | 38 | CHUK38 |  | 200 |
|  | 39 | CHUK39 |  | 200 |